Урок № 22 от 9.02.21 г.

Тема урока: « Создание изделия. Раскрой деталей. Обработка отдельных деталей. Сборка деталей и отделка изделия»


9.2.3.1 – Определять и применять оптимальные способы обработки материалов в процессе изготовления изделия»

Как мы уже говорили, что раскрой изделий на основе простого кроя народной одежды несложен.

Можно попробовать соединить два одинаковых платка по линии плеча, и соединить по боковым швам небольшой отрезок.

Так можно сшить тунику.


Более сложнее изделие . которое нужно раскраивать из ткани.



Построение пончо. Мерки ( Сш, Сг2, Ди, Друк., Дп)

1. АА1= Сш:2 +П= 16:2 +0.5= 8.5 см.
2. АА2=АА1:3= 8.5: 3= 2.8 см.
3. АА2= Сш:2+П= 16:2 +1= 9 см.
4. А1А4= Дп+Друк= 14+56= 70 см.
5. АН= Ди= 70 см.

На основе этого чертежа можно сделать выкройки для раскроя пончо.

На основе чертежа простого кроя пончо , можно моделировать другие модели пончо 

Д/З Измерить мерки фигуры. Записать и построить чертеж 1 :4 в тетради